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1. [bookmark: _Toc167955102]Bevezető
A Légiközlekedési hatóság (a továbbiakban: LH) a jelen feltételrendszert a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése alapján bocsájtja ki és teszi közzé a honlapján.

A repülőtérrend egy olyan alapvető dokumentum, mely tartalmazza a repülőtér biztonságos használatához szükséges eljárásokat. Amennyiben a repülőtér üzembentartója bizonyos eljárásokat nem a repülőtérrendben kíván szabályozni, abban az esetben a repülőtérrendben hivatkozni kell rá. A repülőtérrendet folyamatosan karban kell tartani, a változásokat követni kell, ezért ki kell jelölni legalább egy személyt, aki felelős a repülőtérrend folyamatos aktualizálásáért és folyamatainak nyomon követéséért, módosításáért.

A feltételrendszer a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének, megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszűnésének szabályairól szóló 85/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/2024. Korm. rendelet), a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) vonatkozó előírásain alapulva, a repülőterek fizikai jellemzőire és a biztosítandó akadálykorlátozási felületeire vonatkozó rendelkezéseket, valamint az egyes repülőtéri létesítmények, a repülőtereken általában biztosított műszaki követelmények, a repülőtéri szolgálatok kötelezettségei és egyéb jogi kötelezettségeinek való megfelelés elősegítése érdekében készült.

Ezen feltételrendszer a LH által kidolgozott követelményrendszer. A dokumentumban meghatározott követelmények a repülőterek auditálási, ellenőrzési, létesítési tevékenységének alapjául szolgál. Cél, a vonatkozó nemzetközi és hazai jogszabályok, szabványok, eljárások, valamint az ebben a feltételrendszerben meghatározott követelményszintek teljesítése. A repülőterek létesítése, ellenőrzése és szemléje során a LH, a jelen feltételrendszerben meghatározott követelményeknek való megfelelést is vizsgálja.

A létesítendő vagy már üzemelő repülőtérrel kapcsolatban, a repülőtér üzemben tartójának, amennyiben az üzemben tartó személye nem egyezik meg a tulajdonos személyével, akkor a repülőtér tulajdonosának hozzájárulásával repülőtérrendet kell készítenie. 

A repülőtérrend jogszabállyal ellentétes dolgot nem tartalmazhat!

A repülőtérrend előlapját és tartalmai követelményeit jelen feltételrendszer 1. számú melléklete tartalmazza.


[bookmark: _Toc87421467][bookmark: _Toc95813451][bookmark: _Toc167955103]1. számú melléklet: Repülőtérrend előlap és tartalmi követelmények
REPÜLŐTÉRREND
Repülőtér neve
	JÓVÁHAGYTA:
	Üzemben tartó neve	jóváhagyó neve
	és aláírása	jóváhagyó beosztása


Tartalomjegyzék
1	Repülőtérrend általános adatai
1.1	Módosítások jegyzéke
1.2	A repülőtérrend területi és személyi hatálya
1.3	Repülőtérrend felülvizsgálata és módosítása
1.4	Fogalom-meghatározások
1.5	Rövidítések
2	Repülőtér földrajzi és adminisztratív adatai
2.1	A repülőtér adatai
2.2	Üzemben tartó adatai
2.3	Az elérhető szolgálatok rendelkezésre állása és üzemideje
2.4	Rendelkezésre álló földi szolgáltatások és eszközök
2.5	Repülőtér mentési és tűzoltási képessége
2.6	Repülőtér hóeltakarítási terve
2.7	Futópálya adatok
2.8	Műveleti mező adatai
2.9	Előterek adatai
2.10	Gurulóutak adatai
2.11	Mágneses iránymérési hely és pont adatai
2.12	Gurulási eligazító rendszer és jelölések
2.13	A futópályához/műveleti mezőhöz kapcsolódó akadálymentes biztonsági sáv adatai
2.14	Repülőtér ARP pontjának 2000 méter sugarú körében található tereptárgyakra és akadályokra vonatkozó adatok
2.15	Meteorológiai információ
3	Légi járművek közlekedése a repülőtéren
3.1	A repülőtérhez tartozó ATS légtér
3.2	Repülőtéri forgalmi körzet (ATZ)
3.3	Drop Zone légtér (DZ)
3.4	Kommunikációra (a repülőtérre engedélyezett telepített rádióállomásra) vonatkozó információk
3.5	Repüléssel kapcsolatos eljárások
3.6 	Aktív Drop Zone légtér esetén alkalmazandó repülési eljárások
3.7	 Gyalogosok és a járművek közlekedése a repülőtéren
3.8	Repülőtéri létesítmények és berendezések használata
3.9	Személyek és gépjárművek repülőtérre való be- és kiléptetésének rendje
3.10	Zajcsökkentő eljárások
3.11	Repülőtéren alkalmazandó változáskezelési eljárások, információk
3.12	Karbantartási program
3.13	Légtér megállapodás
3.14	Közeli repülőterek koordinációja
3.15	Repülőtér védelme
3.16	Egyéb előírások
4	Mellékletek
4.1	Repülőtér területe, a repülőtér helyszínrajza
4.2	Repülőtér környezete/földi megközelítési lehetősége
4.3	A repülőtér környezetében található akadályokat ábrázoló térkép
4.4	A futópályák és műveleti mezők akadálysíkjait/akadálymentes védőövezeteit bemutató ábrák (felülnézet, hossz- és keresztmetszet)
4.5	A repülőtér légi megközelíthetőségének és irányainak/eljárásainak térképe
4.6	A repülőtér körzetében lévő légterek térképe


1 [bookmark: _Toc164423257]Repülőtérrend általános adatai
1.1. [bookmark: _Toc164423258]Módosítások jegyzéke
	Kiadás száma
	Módosítás tárgya
	Kiadás dátuma
	Hatályba lépés dátuma

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



1.2. [bookmark: _Toc164423259]A repülőtérrend területi és személyi hatálya

1.3. [bookmark: _Toc164423260]Repülőtérrend felülvizsgálata és módosítása

1.4. [bookmark: _Toc164423261]Fogalom-meghatározások
A fogalom-meghatározások a repülőtérrend függvényében bővíthetők.
· Illetékes Hatóság: az egyes tagállamokon belül kijelölt, a repülőterek, repülőtéri műveletek és az ezekben részt vevő személyek és szervezetek engedélyezéséhez és ellenőrzéséhez szükséges feladat- és hatáskörökkel felruházott szervezet;
· Nyitva tartás: a repülőtér üzemidejét is magába foglaló azon időszak, amikor a repülőtér a repülőtérrendjében meghatározott feltételek biztosítása mellett légijárművet fogadhat;
· Üzemidő: azon időszak, mely során a repülőtér infrastruktúrája légiközlekedés céljára is használható állapotban van, és a repülőterek üzemben tartásáról szóló rendeletben előírt feltételek és szolgálatok rendelkezésre állnak;
· Type: típus;
· Colour: szín;
· Biztonsági terület: olyan, akadályoktól mentes terület, mely a 85/2024. Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel;
1.5. [bookmark: _Toc164423262]Rövidítések
A rövidítések a repülőtérrend függvényében bővíthetők.
· TORA: Rendelkezésre álló felszállási nekifutási távolság (Take-off run available);
· TODA: Rendelkezésre álló felszállási távolság (Take-off distance available);
· ASDA: Rendelkezésre álló - gyorsításból történő megállási – távolság (Accelerate-stop distance available);
· LDA: Rendelkezésre álló leszállási távolság (Landing distance available);
· RWY: Futópálya (Runway);
· APCH: Megközelítési (Approach);
· LGT: Fények (Light);
· LEN: Hossz (Length);
· INTST: Intenzitás (Intensity);
· THR: Küszöb (Threshold);
· WBAR: Szárny keresztfénysor fények (Wing Bar Lights);
· VASIS: Látás utáni megközelítési siklópálya jelző rendszerek (Visual approach slope indicator systems);
· MEHT: Futópálya küszöb felett a siklópályán történő megközelítés jelzésének legalacsonyabb szemmagasság (minimum eye height(s) over the threshold);
· TDZ: Földet-érési terület (Touchdown zone);
· FATO: Végső megközelítési és felszállási terület;
· TLOF: Földetérési és elemelkedési terület;
· LDAH: Rendelkezésre álló leszállási távolság;
· RTODAH: Rendelkezésre álló megszakított felszállási távolság;
· TODAH: Rendelkezésre álló felszállási távolság;


2 [bookmark: _Toc164423263]Repülőtér földrajzi és adminisztratív adatai
[bookmark: _Toc164423264]2.1.	A repülőtér adatai
	[bookmark: _Toc164423265]1
	Repülőtér neve:
	

	2
	Repülőtér címe:
	

	3
	ICAO azonosítója:
	

	4
	Repülőtér kategóriája:
	

	5
	Repülőtér vonatkozási pontja (WGS84 szerinti koordináta, helye a repülőtéren belül):
	

	6
	Település, melynek közigazgatási területén elhelyezkedik:
	

	7
	Repülőtér távolsága és iránya a településtől:
	

	8
	Repülőtér tengerszint feletti magassága:
	

	9
	Mágneses eltérés adatai (mértéke, éves változása, felmérés éve):
	

	10
	Repülőtérhez tartozó ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):
	

	11
	Felhasználás célja:
	

	12
	Üzemidő:
	



2.2.	Üzemben tartó adatai
	1
	Üzemben tartó neve:
	

	2
	Üzemben tartó címe:
	

	3
	Telefonszám:
	

	4
	E-mail cím:
	

	5
	Felelős vezető neve:
	

	6
	Felelős vezető telefonszáma:
	



[bookmark: _Toc164423266]2.3.	Az elérhető szolgálatok rendelkezésre állása és üzemideje
	1
	A repülőtér nyitva tartása
	

	2
	Vám és határőrség
	

	3
	Orvosi ellátás
	

	4
	AIS tájékoztatás
	

	5
	ATS jelentés
	

	6
	ATS
	

	7
	Tankolás
	

	9
	Őrzés-védelem
	

	10
	Jégtelenítés
	

	11
	Megjegyzés
	


[bookmark: _Toc164423267]
2.4.	Rendelkezésre álló földi szolgáltatások és eszközök
	1
	Elérhető üzemanyagfajták
	

	2
	Elérhető olajfajták
	

	3
	Üzemanyagtöltő eszközök
	

	4
	Jégtelenítési eszközök
	

	5
	Tárolási lehetőségek, hangár kapacitás
	

	6
	Javító eszközök, javítási lehetőségek
	

	7
	Megjegyzés
	


[bookmark: _Toc164423268]
2.5.	Repülőtér mentési és tűzoltási képessége
	1
	Repülőtéren biztosított mentési és tűzoltási képesség kategória vagy kategóriák
	

	2
	Létszám, képzettség
	

	3
	Mentő és tűzoltó felszerelések, eszközök, oltóanyagok
	

	4
	Képesség sérült, mozgásképtelen légijárművek mozgatására
	

	5
	Megjegyzés
	


[bookmark: _Toc164423269]
2.6.	Repülőtér hóeltakarítási terve
	1
	Futópálya hóeltakarító eszközök típusa
	

	2
	Hóeltakarítási sorrend
	

	3
	Megjegyzés
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2.7.	Futópálya adatok
	Azonosítója
	Küszöb koordinátája
	Földrajzi irányai
	Mágneses irányai
	Szélessége
	Hosszúsága

	
	
	
	
	
	

	Teherbírása (nedves és száraz körülmények között, tonnában megadva)
	Felülete
	Megjegyzés

	
	
	



Meghatározott távolságok
	Futópálya azonosító
	TORA
(m)
	TODA
(m)
	ASDA
(m)
	LDA
(m)
	Megjegyzés

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Bevezető és futópálya fények
	Futópálya azonosító
RWY Designator
	APCH LGT type
LEN
INTST
	THR LGT colour
WBAR
	VASIS
(MEHT)
	TDZ LGT
LEN
	RWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTST
	RWY edge LGT LEN, spacing colour INTST
	RWY End LGT colour
WBAR
	SWY LGT LEN
colour
	Megjegyzés

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Fények, tartalék áramforrás
	ABN/IBN helye, jellemzői és üzemideje
	

	Leszállási irányjelző helye és megvilágítása
	

	Szélmérő helye és megvilágítása
	

	Futópálya fények
	

	Tartalék áramellátás
	


[bookmark: _Toc164423271]
Forgószárnyas légijármű általi használathoz szolgáló adatok
	Heliport típusa
	

	TLOF méretek
	

	TLOF felülete és teherbírása
	

	TLOF geometriai középpont koordináta
	

	FATO méretek
	

	FATO felülete és teherbírása
	

	FATO földrajzi és mágneses iránya
	

	TLOF/FATO magassága és lejtése
	

	Biztonsági terület mérete
	

	CWY mérete
	

	Megjegyzés
	






Forgószárnyas légijármű általi használathoz meghatározott távolságok
	Futópálya azonosító
	TODAH
(m)
	RTODAH
(m)
	LDAH
(m)
	Megjegyzés

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Forgószárnyas légijármű általi használathoz rendelkezésre álló jelölések és jelzések
	TLOF jelölések
	

	FATO jelölések
	

	Földi és légi gurulóút, légiközlekedési útvonal jelzések
	

	Megjegyzés
	



Forgószárnyas légijármű általi használathoz rendelkezésre álló fények, tartalék áramforrás
	Bevezető fényrendszer típusa, LEN, INTST
	

	VASIS típusa
	

	FATO terület fények jellemzői és helye
	

	Célpont fények jellemzői és helye
	

	TLOF fényrendszer jellemzői és helye
	

	MEDAIR AMBULANCE frekvencia
	

	Megjegyzés
	



2.8.	Műveleti mező adatai
	Azonosítója
	A területet határoló (önmagába záródó) sarokpontok WGS-84 földrajzi koordinátarendszer szerinti koordinátái.
	Teherbírása (nedves és száraz körülmények között, tonnában megadva)
	Felülete
	Megjegyzés
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É ddd° mm’ ss” K ddd° mm’ ss”
É ddd° mm’ ss” K ddd° mm’ ss”
É ddd° mm’ ss” K ddd° mm’ ss”
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2.9.Előterek adatai
	Azonosítója:
	Jelölése
	Felülete
	Teherbírása
	Megjegyzés
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2.10.	Gurulóutak adatai:
	Azonosítója:
	Jelölése
	Felülete
	Teherbírása
	Szélessége
	Megjegyzés
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2.11.	Mágneses iránymérési hely és pont adatai
	Földrajzi adatai
	

	Műszaki jellemzői
	

	Megjegyzés
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2.12.	Gurulási eligazító rendszer és jelölések
	Légijármű állóhely azonosító jelölések, gurulóút jelzések és parkolás jelző rendszerek
	

	RWY, TWY jelölések és fényrendszerek
	

	Megállító keresztfénysorok
	

	Megjegyzés
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2.13.	A futópályához/műveleti mezőhöz kapcsolódó akadálymentes biztonsági sáv adatai 
	Futópálya/műveleti mező azonosítója
	Szélessége
	Hosszúsága
	Felülete
	Megjegyzés
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2.14.	Repülőtér ARP pontjának 2000 méter sugarú körében található tereptárgyakra és akadályokra vonatkozó adatok
	1
	Akadály azonosítója
	Akadály típusa
	Tengerszint feletti magassága
	Földfelszíntől mért magassága

	
	
	
	
	

	
	Szélességi koordinátája (WGS84 szerint)
	Hosszúsági koordinátája (WGS84 szerint)
	Megjegyzés

	
	
	
	

	2
	Akadály azonosítója
	Akadály típusa
	Tengerszint feletti magassága
	Földfelszíntől mért magassága

	
	
	
	
	

	
	Szélességi koordinátája (WGS84 szerint)
	Hosszúsági koordinátája (WGS84 szerint)
	Megjegyzés
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2.15.	Meteorológiai információ
	Típusa
	

	Elérhetősége
	




3 [bookmark: _Toc164423279]Légi járművek közlekedése a repülőtéren
[bookmark: _Toc164423280]3.1.	A repülőtérhez tartozó ATS légtér
	Megnevezés

	Vízszintes kiterjedése
	Függőleges kiterjedése
	Légtér osztály
	ATS egység hívójele
	Átváltási magasság
	Üzemidő
	Megjegyzés
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3.2.	Repülőtéri forgalmi körzet (ATZ)
	Megnevezése
	Vízszintes kiterjedése
	Magassága
	Megjegyzés

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc164423282]
3.3.	Drop Zone légtér (DZ)
	Légtér azonosítója/Oldalhatárai
	Felső/alsó határa
	Megjegyzés
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3.4.	Kommunikációra (a repülőtérre engedélyezett telepített rádióállomásra) vonatkozó információk
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